福建中医药大学屏山校区34#、35#、36#宿舍楼网络改造项目询价采购文件

一、福建中医药大学屏山校区34#、35#、36#宿舍楼网络改造项目，经后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎熟悉该项目要求、有能力为用户提供专业服务的单位前来参与。
二、项目概况

1.项目名称：屏山校区34#、35#、36#宿舍楼网络改造项目
2.项目控制价：5.88万元
3.实施期限：10个工作日内（以合同具体签订之日期为准）
4.实施地点：福建中医药大学屏山校区。

5.项目要求：（详见附件一）

6.质保期：提供3年免费质保和维护

三、投标人须知：

1、投标人必须具有独立企业法人资格，经营范围应具备信息系统集成、计算机网络工程或通信弱电工程相关业务，具备实施本项目的施工与服务能力。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

3、投标文件领取：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）

4、投标文件递交截止时间：2026年11月19日11时（北京时间）。

5、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科

6、开标时间：2026年11月19日15时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、中标人在接到中标通知后，7日内应签订采购合同，否则视为自动放弃，并顺延至符合要求的下一家。

10、现场勘查：不组织踏勘现场，投标人须自行安排对工作场所进行考察，时间：正常上班时间，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人： 张老师            电    话：  13375915852
四、投标报价说明

1、各投标人根据招标文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。

2、投标人应根据招标文件的要求投报项目名称、数量、单价和投标总价。
3、投标人的报价应包含搬运、运输、安装、税收等所有费用，结算费用如超出报价将自行承担相应费用。

4、中标人在安装过程中按包工包料的形式，甲方不再支付政策性调价，材料价格浮动费等。
五、投标文件内容：

1、营业执照（复印件，原件备查）。
2、法人授权委托书（投标人为法人的，不需要授权书）。

3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。
4、报价单。（按附件二报价单格式填写）

5、承诺书。（按附件三承诺书格式填写）

6、非联合体投标、无关联关系双声明。

7、社保缴纳证明；信用查询截图（竞价当日最新）；无重大违法记录书面声明函。

8、投标人须承诺入校后能够按时完成我校宿舍楼网络改造工作，提供承诺函并加盖公章。
9、投标人须提供拟实施网络改造的工作人员（必须是投标人企业在职工作人员）名单，提供投标前6个月任意1月的缴纳医社保等相关材料复印件并加盖公章。

六、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件须装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、

联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

七、评标原则及方法

1、评标办法：采取最低价中标法。若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标工作小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价伍万捌仟捌佰元整作为本项目报价的最高限价，投标人报价超出控制价的，按无效报价处理。

3、定标方法：在资质合格的基础上采用最低价中标方式，如遇报价相同的有效投标人由评委采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。

八、付款方式

项目竣工通过验收后支付。（乙方需持正规的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转账方式支付。）

九、其他要求

中标服务商如无法按采购方的服务要求履行服务，采购方有权解除服务合同。

附件一：采购内容和技术要求
附件二：报价单

附件三：承诺书

福建中医药大学后勤管理处

2026年 11月10日

附件一：
货物及技术参数
	序号
	货物名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	2芯皮线光纤
	1、室内2芯单模，采用G.657A弯曲不敏感光纤，护套必须为低烟无卤（LSZH）材质；

2、衰减常数：1310nm ≤0.36 dB/km，1550nm ≤0.22 dB/km；

3、光缆外形尺寸约(3.0±0.2) × (2.0±0.2) mm；自承式含吊线 ≤ 5.0 mm。
	3500
	米

	2
	PVC管
	1、规格：Φ16、Φ20公称外径及壁厚偏差符合标准规定，壁厚均匀无偏心；

2、管建议内径≥10mm（如16/20线管），转弯处曲率半径≥40mm；

3、抗压性能：按规定方法试验后，套管不破裂、不变形（外径变形率≤25%，卸荷后≤10%）；

4、线槽由底槽和盖板组成，盖板扣合紧密，装卸方便；

5、阻燃性能：满足GB/T 2408垂直燃烧V-0级，环保须符合 RoHS、GB/T 26572。
	500
	米

	3
	光纤保护盒
	1、适用于3.0×2.0mm蝶形引入光缆（2芯）熔接点的机械保护，内置熔接热缩保护管固定卡位；

2、盒体材质为全新ABS或PC工程塑料，不得使用回收料，表面光滑无毛刺、无缩水变形；

3、阻燃等级：GB/T 2408垂直燃烧V-0级（或UL94 V-0）；

4、光缆弯曲曲率半径 > 15 mm，盒内预留储纤空间，盘纤无小半径死弯。
	300
	个

	4
	光纤熔接

（含尾纤）
	1、尾纤为SC/UPC（或SC/APC，按设计）单头尾纤，长度大于1.5m，光纤为G.657.A2；

2、尾纤连接器插入损耗≤0.3dB（典型值≤0.2dB），回波损耗：UPC≥50dB，APC≥60dB；

3、单点熔接损耗≤0.08dB（单点最大值），全程链路平均熔接损耗≤0.05dB/点；

4、采用全自动熔接机热熔接续，每处熔接点须使用热缩保护套管（45~60 mm）加强保护，热缩均匀无气泡、无偏心。
	500
	芯

	5
	弱电箱
	1、采用钢板或高强度ABS阻燃塑料，单/双开门；内嵌式转轴，上下进线不限，便于施工维护；

2、箱体尺寸≥300mm*200mm*100mm（宽×高×深），壁厚≥0.6mm；整体重量轻、绝缘安全，预埋底盒深度满足ONU设备安装及线缆盘留；

3、箱体散热设计合理：箱门或箱体带散热孔/百叶，散热孔带防尘网。
	241
	个

	6
	六类网线
	1、产品为六类4对非屏蔽双绞线（UTP Cat6，23AWG）；

2、导体为23AWG实心无氧铜（OFBC），单根裸铜线标称直径≥0.53mm，偏差±0.005mm；禁止铜包铝（CCA）、铜包钢（CCS）、铝镁合金丝；

3、线对绞距及成缆工艺符合六类标准，带十字骨架隔离；

4、护套为低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZH），阻燃等级满足GB/T 18380单根垂直燃烧，氧指数≥32%。
	6
	箱

	7
	电源线
	1、导体为无氧铜软铜丝绞合，禁止铜包铝、铜包钢、再生铜；导体结构符合GB/T 3956第5类软导体要求；

2、导体标称截面足方，20℃直流电阻：1.0mm²≤19.5Ω/km，1.5mm²≤13.3Ω/km，2.5mm²≤7.98Ω/km；

3、阻燃要求（如选用ZR-RVV）：通过GB/T 18380单根垂直燃烧试验；密集敷设场合满足成束燃烧C类及以上。
	600
	米

	8
	排插
	1、新国标组合孔延长线插座，至少符合两孔 + 三孔组合，兼容 GB 1002 扁型插头，额定参数：10A 250V～，最大功率2500W；

2、外壳为阻燃PP/PC工程塑料，全新料，通过750℃灼热丝试验，禁止使用回收料；

3、插头为国标三脚插头，插片为黄铜材质，表面无锈蚀。

4、绝缘电阻≥5MΩ（500V DC）；耐压2000V/1min不击穿、无闪络。
	241
	个

	9
	系统集成服务（含人工费用）
	施工集成服务，涵盖34、35、36号楼全部施工内容，覆盖房间共计241间，具体服务内容包含旧线路拆除和修复、全部设备的运输与安装调试、综合布线施工、强电的改造、网络优化测试等人工服务费用。
	1
	项

	10
	辅助材料
	如标签带、扎带、胶带、膨胀螺丝、卡扣等
	1
	项


备注：以上数量为规定包干量，超出部分中标人自行承担。
附件二：
报 价 单

                                                金额单位：元

	序号
	品名
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	2芯皮线光纤
	3500
	米
	
	

	2
	PVC管
	500
	米
	
	

	3
	光纤保护盒
	300
	个
	
	

	4
	光纤熔接

（含尾纤）
	500
	芯
	
	

	5
	弱电箱
	241
	个
	
	

	6
	六类网线
	6
	箱
	
	

	7
	电源线
	600
	米
	
	

	8
	排插
	241
	个
	
	

	9
	系统集成服务（含人工费用）
	1
	项
	
	

	10
	辅助材料
	1
	项
	
	

	合计金额（大写）：                    元
	


报价单位（盖章）：

联系人：
联系电话：
                                      年   月   日
附件三：
承 诺 书
至：福建中医药大学
我司确定愿意以总价            元，承接贵单位“屏山校区34#、35#、36#宿舍楼网络改造项目”项目，报价包含搬运、运输、税收等所有费用，提供3年免费质保和维护，质保期内对产品进行免费维修服务，成交供应商在接到采购人故障通知后应在2小时内作出电话响应，并在24小时内响应并到现场，若成交供应商无法按时响应及维修的，采购人有权委托其他有资质的企业进行维修，相关费用由成交供应商承担。保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，完成本项目建设内容，质量及售后服务达到招标文件及合同书要求。

承诺人：              （公章）
                             年   月   日
2

