	
屏山校区学生宿舍新增智能门锁及门禁设备采购项目询价文件


一、经后勤管理处采购小组研究，决定对该项目进行校内询价采购，欢迎熟悉该项目所要求的服务、有能力为用户提供专业服务的投标人前来参与。
二、项目概况
1、项目名称：屏山校区学生宿舍新增智能门锁及门禁设备采购项目询价
2、项目地点：福建中医药大学屏山校区
3、项目控制价：8.6万元
4、采购要求：（见附件一）
5、交货时间：合同签订后20个工作日
6、质保期：3年
三、采购方式：校内公开询价采购。
四、投标人须知：
1、投标人必须具有独立企业法人资格。
2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。
3、中标候选人在接到中标通知后，5个工作日内应签订项目合同，否则视为自动放弃。
4、投标人所投无线智能门锁、门锁采集器、门禁控制器、读卡器等需接入屏山校区已有学生宿舍门锁、门禁管理系统进行统一管理、授权等。并能通过学校现有校园卡实现刷卡开门。涉及对接费用由投标人自行承担。各投标人需在投标文件内提供专项承诺书（附件二）。
5、投标人须具备本地化服务能力，在福州市设有注册主体或常驻办事机构，并提供相应证明材料要加盖公章。
6、招标文件领取：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）
7、标书递交截止时间：2026年11月5日11时（北京时间）。
8、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科
9、开标时间：2026年11月5日15时（北京时间）。
10、开标地点：福建中医药大学后勤管理处会议室（旗山校区）。
11、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。
12、中标人在接到中标通知后，7日内应签订采购合同，否则视为自动放弃。
13、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。
联 系 人：  黄老师            电    话：  0591-22863391
五、投标报价说明
投标人根据招标文件中所提供的采购要求进行投标报价。（投标控制价为86000元）
六、投标文件内容：
1、营业执照（复印件，原件备查）。
2、法人授权委托书（投标人为法人的，不需要授权书）。
3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。
4、报价单。（按附件三报价单格式填写）
5、承诺书。（按附件二承诺书格式填写）
6、投标人须具备本地化服务能力，在福州市设有注册主体或常驻办事机构，并提供相应证明材料要加盖公章。
七、投标文件要求
1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。
2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。
3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、联系人、
联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
八、评标原则及方法
在符合询价文件要求的基础上，采用最低价中标法，如遇报价相同的有效投标人，由后勤管理处采购小组采用随机抽取形式最终确定壹名中标人。若实际响应询价文件的投标人不足三家，后勤管理处采购小组有权决定是否开标。若不符合询价文件要求或中标后不签订合同或签订合同后未履行的，视为报价无效，并顺延至符合要求的下一家。
九、付款方式
付款方式：本项目安装调试完成经甲方验收合格后10个工作日支付合同总额的100%，所有付款均以乙方履约合格、提供合法有效等额增值税发票为前提。





福建中医药大学后勤管理处
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附件一：
采购清单及技术参数要求
	一
	34#学生宿舍楼智能门锁清单

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	无线智能门锁
	1)供电方式：有线供电；
2)外壳材质：铝合金一体铸造成型，抗氧化耐腐蚀；
3)锁芯：C级防盗锁芯；
4)锁体材质：国标6068锁体，锁舌全部采用304不锈钢；
5)把手和锁舌方向可快速调节：智能门锁把手方向可任意调节左右开方向，锁体锁舌方向可以调节内开和外开方向；
6)通讯方式：Sub-1G无线通讯；
7)开门方式：支持刷卡、密码、手机遥控、机械钥匙等多种开门方式；
8)应急供电：支持充电宝应急供电，Type-C接口；
9)低压报警：支持低电量语音报警提示，当电池电量低于20%时进行低电量语音提示；
10)卡片认证方式：支持防复制，采用ESAM外部认证，防止卡片复制；
11)密码开锁支持50位虚位密码，支持临时密码开锁；
12)在线升级：支持读卡升级和OTA远程升级；
13)适配门型：木门和防盗门；
14)工作温度：-10℃-50℃；
15)工作相对湿度：20%-80% RH；
16）新增无线智能门锁需接入屏山校区在用学生宿舍门锁管理系统进行统一管理，对接费用由投标人承担。
	40
	把

	2
	门锁采集器
	1)供电电压：DC 12V；
2)通讯方式：上行采用以太网，下行采用Sub-1G无线通讯；
3)声光指示：支持红蓝双色指示灯和蜂鸣器提示音；
4)本地web服务：支持本地WebServer，可通过浏览器远程访问查看设备状态及配置设备信息；
5)工作温度：-10℃～50℃；
6)相对湿度：20%～80% RH；
7）新增采集器需接入屏山校区在用学生宿舍门锁管理系统进行统一管理，对接费用由投标人承担。
	20
	台

	3
	门锁集中电源
	1)额定功率：400W
2)输入电压：AC 220V 50Hz
3)输出电压：AC 15～24V
4)最大输出电流：14A 
5)外壳防护等级：IP20
	4
	台

	4
	电源箱
	内含排插等
	4
	套

	5
	交换机
	8口交换机
	4
	台

	6
	网络线
	超五类线
	600
	米

	7
	电源线
	RVV2*1.0
	400
	米

	8
	电源线
	BV1.0
	100
	米

	9
	线管
	国标
	1000
	米

	10
	设备安装及技术调试
	设备安装及技术调试所需人工费
	1
	项

	二、
	新增门禁设备清单

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	门禁控制器
	1)通讯方式：以太网；
2)名单数量：≥20万；
3)脱机记录：≥50万；
4)读头接口规范：WG26/WG34 ；
5)供电电压：AC 220V；
6)读头接口：≥2路；
7)门锁接口：≥2路；
8)按键接口：≥2路；
9)三方联动接口：火警信号联动自动开锁，入侵信号联动门锁自动关闭；
10)开门方式：支持首卡开门、多卡开门、远程开门；
11)安全防控：支持双门互锁、反潜回；
12）新增门禁控制器接入屏山校区在用学生宿舍门禁管理系统进行统一管理，对接费用由投标人承担。
	2
	套

	2
	读卡器
	1)供电：DC 9～15V；
2)处理器：ARM-A7或更优；
3)身份认证方式：支持刷卡认证、扫码认证、密码认证；
4)读卡类型：支持Mifare1卡/CPU卡；
5)按键：12宫格电容触摸按键或更优；
6)声音：真人语音播报；
7)显示：≥2.8英寸彩屏，支持显示二维码（设备码）；
8)摄像头：支持识别二维码；
9)通讯方式：韦根；
10)防拆报警：自带防拆开关，被拆除时可发出报警声；
11)SAM卡槽：内置≥1个PSAM卡槽；
12)工作环境：-10℃～50℃；
13）新增采集器需接入屏山校区在用学生宿舍门禁管理系统进行统一管理，对接费用由投标人承担。
	4
	台

	3
	交换机
	8口交换机
	1
	台

	4
	机柜
	6U机柜
	1
	套

	5
	闭门器
	国标
	2
	台

	6
	电源箱
	内含排插等
	1
	套

	7
	网络线
	超五类线
	300
	米

	8
	电源线
	RVV2*1.0
	200
	米

	9
	线管
	国标
	500
	米

	10
	设备安装及技术调试
	设备安装及技术调试所需人工费；
	1
	项




附件二：

承 诺 书


至：福建中医药大学

我司参与贵单位屏山校区学生宿舍新增智能门锁及门禁设备采购项目，我司承诺所投无线智能门锁、门锁采集器、门禁控制器、读卡器等能接入屏山校区已有学生宿舍门锁、门禁管理系统进行统一管理、授权。并能通过学校现有校园卡实现刷卡开门。涉及对接费用由我司自行承担。
特此承诺！
                           
承诺人：              （公章）
                                年   月   日


















附件三：

屏山校区学生宿舍新增智能门锁及门禁设备采购项目报价单

	序号
	项目内容
	报价
	备注

	1
	屏山校区学生宿舍新增智能门锁及门禁设备采购项目
	大写：                 元

（小写¥                 元）
（超过86000元为无效报价）
	

质保期：3年

	报价包含运输、安装、辅材、调试、税收等所有费用。




报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：
                                     
 
年   月   日

