
福建中医药大学（旗山校区）2026级本科生智慧消防演练暨全员培训服务
项目技术需求文件
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一、项目背景
随着我校消防安全教育和应急疏散演练全覆盖工作的持续推进，全校师生消防安全意识显著提升，新生实操灭火、火场逃生实战训练需求日益凸显。传统明火、干粉灭火器演练模式成本高、粉尘污染大、现场清理难度大，且存在明火失控、人员烫伤、粉尘吸入伤害等安全隐患，受安全条件限制，无法实现新生人手实操、全员参训，长期存在“观摩多、实操少”的教育短板，无法满足新时代高校消防安全实战化、全员化、常态化的教育要求。
为全面落实校园消防安全教育全覆盖政策要求，借鉴省内高校成熟实训经验，我校拟采用安全、环保、智能、可重复实训的智慧仿真消防实训设备，替代传统高危演练模式。通过搭建仿真火场环境、配套智能灭火实训设备，开展2026级新生全员消防实操实训，切实提升学生初期火灾扑救能力、浓烟环境逃生自救能力，补齐新生消防安全实操短板，筑牢校园消防安全防线，现制定本项目采购技术需求。
[bookmark: heading_1][bookmark: _GoBack]二、项目需求
1.本项目针对福建中医药大学2026级全体本科生开展智慧消防演练进军训专项服务，覆盖全校约3300名本科生，实现消防安全理论教学、模拟灭火实操、烟雾逃生实训全员全覆盖，无遗漏、无空缺。
2.采购专业第三方服务机构全套智慧消防实训技术服务，供应商需具备丰富的高校消防实训落地经验，可提供符合国家标准、安全可靠、性能达标的智慧消防演练专用设备，根据我校校内场地条件、双方约定时间安排，定制搭建标准化仿真演练场景。
3.供应商需配备专业教官团队，全程负责现场教学、实操示范、安全管控、技术保障，通过沉浸式仿真火场场景、标准化实操教学，全面提升新生火灾隐患识别、初期火情处置、火场疏散逃生、应急自救互救的实战能力，完善我校新生入学安全教育体系。
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本项目采用“全域理论授课+线下批量实景实训”模式，分两个阶段实施：
1.理论教学阶段：采用“主会场集中授课+多教室线上同步直播”模式，覆盖全校参训师生，通过案例警示、器材展示、互动问答、实操示范，完成全员消防安全理论科普教学。
2.实景实训阶段：采用300人-400人/批次错峰流水轮训模式，分上下午开展全员实训，设置标准化教学实训、自由体验实训双模式，配备专属教官驻场指导，确保全员参与、人人实操、人人掌握。
[bookmark: heading_3]四、项目技术要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
供应商需提供全套智慧消防演练专用设备（设备产权归供应商）及配套服务，所有设备参数、性能、材质、安全标准需满足以下全部要求，带★条款为硬性指标，必须完全满足，不允许负偏离。
	序号
	项目类别
	主要技术参数（或服务要求）
	数量
	单位

	1
	便携式智能仿真灭火演练设备
	一、整体参数配置
1、单套设备包含：1台智能仿真火焰仪、2具仿真灭火器、2个专用充电器，整套设备配套齐全，可独立完成模拟灭火实训教学。
2、设备用电标准、安全防护等级完全符合中国民用电气安全标准，适配校园场地用电环境。
★3、本次提供的智能仿真灭火演练设备，有害物质限值、电气安全指标满足国家现行有效标准要求；智能仿真灭火演练设备与配套实训帐篷，均可出具第三方检测报告予以佐证。
二、仿真灭火器核心参数
★1、采用声光电仿真模拟技术，外观尺寸、整体重量、握持手感、喷射声效与真实干粉灭火器完全一致，1:1还原真实灭火器灭火全过程，实训仿真度高。
2、采用可充电锂电池供电，具备电量检测功能，电量不足、充满状态均有指示灯提示，静置无操作自动进入休眠模式，节能环保、续航持久。
★3、设备顶端自带手动/自动教学模式切换按键，操作便捷，适配批量教学、单人实训不同场景。
4、喷头可喷射绿色LED模拟灭火光束，与仿真火焰仪最佳响应距离为2-3米，贴合真实灭火实操距离标准。
三、仿真火焰仪核心参数
1、采用声光电虚拟仿真技术，无明火、无高温、无污染，高度还原室内初起火灾火焰动态效果，安全适配校园全员实训。
2、具备实时灭火成绩抓取、语音播报功能，可实时播报实训结果，方便教官评估、学生自查实操问题。
3、支持功能选项、操作禁忌、实训结果全程语音播报，教学直观、适配大规模新生普及教学。
4、配备多功能液晶触控显示屏，可实时显示设备参数、实训档位、运行状态，支持人工调控设备。
5、多档位训练难度可调：低档适配新生普及性实训、中档适配校园安全员训练、高档适配消火栓联动实训，扩展性强。
6、设备外壳材质精良、工艺规整、耐磨抗造，适配校园高频次、大批量轮训场景。
	4
	套

	2
	逃生演练专用帐篷
	一、核心功能要求
★1、采用声光电虚拟现实技术+舞台安全无害烟雾，模拟真实火灾漆黑无光、浓烟密闭的火场环境，仿真效果真实，无任何安全隐患、无环境污染。
★2、帐篷内部设置多岔逃生通道、不少于2处高度≤100cm的限高障碍及多处模拟障碍物，高度还原真实火场复杂逃生场景，锻炼学生避险、绕行、低姿逃生能力。
3、设备整体轻量化设计，支持快速搭建、快速收纳、便捷转运，适配校内单日集中实训使用需求。
二、硬件参数要求
1、帐篷材质：加厚耐磨防水阻燃牛津布，阻燃、耐磨、抗撕裂、耐候性强。
2、套内尺寸：≥6m×8m，实训空间宽敞，可同时容纳多批次学生实训。
3、结构设计：不少于2个充气口、2个进线口、8个以上排风口，通风顺畅、烟雾散除速度快，保障实训安全。
4、配套鼓风机：功率≥900W、220V标准电压、低噪音运行，风力稳定，适配帐篷持续运行。
5、配套烟雾机：功率1500W、AC220V电压，预热时间≤10分钟，烟量输出≥12000Cuft/Min，最大喷射距离≥6m，支持手控+无线遥控双模式。
6、配套应急设备：配备≥8个电子充电式安全出口指示牌，带开关、可充电、插拔便捷。
7、支持院校LOGO定制贴装服务，可定制校园专属实训氛围。
8、含全套设备使用教程、一次现场设备操作培训服务，保障校方后期运维、服务商现场落地教学。
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	3
	灭火演练专用帐篷
	一、核心功能要求
★1、采用高密度全遮光阻燃牛津布，模拟火灾现场断电无光、密闭火场环境，沉浸式提升学生灭火实战体验感。
★2、集成智能灭火实训系统，可联动智能火焰仪、仿真灭火器，搭建标准化仿真火场，精准训练学生初期火灾扑救规范动作与处置流程。
3、轻量化模块化设计，搭建、收纳、搬运便捷，适配校园集中实训、快速布场需求。
二、硬件参数要求
1、帐篷尺寸：长≥4m、宽≥6m，实训空间充足，满足批量轮训需求。
2、整体重量≤70KG，轻便易转运、易搭建，适配校内场地灵活部署。
3、面料特性：全遮光不透光、防水、耐磨、阻燃，符合安全实训标准，适配户外日间实训。
4、通道宽度≥110cm，人员进出顺畅，杜绝拥挤、磕碰风险。
5、配套加厚耐磨防滑底布，稳固防滑，适配大批量学生反复实训。
6、预留专用进风口、进线口，布局合理，保障设备通风、用电安全。
7、配套专用≥900W低噪音鼓风机，220V标准电压，风力稳定、耐高负荷运行。
8、含全套设备操作教程、现场技术培训服务，保障实训设备规范使用、稳定运行。
9、支持院校LOGO定制服务，适配校园标准化实训氛围建设。
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五、配套服务及氛围物料要求
1.教学服务：供应商需配备资深持证应急教官团队，负责整场活动理论授课、案例讲解、器材示范、实操指导、现场答疑，适配3300名本科生全覆盖教学需求。
2.现场保障服务：全程负责设备运输、搭建、调试、运维、收纳、撤场，活动全程安排技术人员驻场，及时处理设备故障，保障实训不间断开展。
3.安全管控服务：每个实训点位配备专属安全教官，负责批次调度、人流管控、动作纠正、安全防护，杜绝一切实训安全隐患。
4.氛围及存档服务：包含校园消防宣传横幅布置、摄影摄像，活动结束后提供完整活动资料。
六、项目实施标准与验收要求
1.整体活动严格按照校方时间安排实施，分批次、分时段有序开展，确保全校2026级本科生全员参训、全员实操。
2.所有实训设备参数、性能必须满足本文件全部技术要求，星标硬性指标100%达标，提供有效资质、检测报告佐证。
3.实训教学流程规范，理论教学全覆盖、实操实训达标，完成校方既定实训人次要求，教学效果、现场秩序、安全管控符合校园安全管理标准。
4.活动全程无安全事故、无设备故障、无环境污染，现场整洁有序。

